**Стеллаж для роста растений**

** **

* **До пяти функциональных полок**
* **До четырех перемещаемых по высоте полок**
* **Материал – нерж. сталь AISI 430**
* **Подвешиваемые перемещаемые влагозащитные светильники**
* **Диммированное люминесцентное/светодиодное освещение независимое для каждого светильника**
* **Режимы работы:**
* **Ручной**
* **Автоматический (с организацией «светового дня»)**
* **Сетевой (RS485, MODBUS)**